|  |
| --- |
| **Príloha č. 1** |
| **Technická špecifikácia** |
| Názov uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov zadávateľa: Velička, spol. s r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad - Veľká |
| IČO zadávateľa: 36 461 351 |
|  |
| **Logický celok č. 7: Stop kysiareň – 1 ks rotačná pec** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ...............................................................................................................**  **Typové označenie: ..........................................................................................................................** | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Základný stroj** | Vnútorné prevedenie boxu nerezové | áno |  | ...............,- |
| Hrúbka izolovaných stien, stropu a podlahy v mm minimálne | 80 |  |
| Riadenie vlhkosti od +1°C | áno |  |
| Box pre min. 9 ks vozíkov s plechmi 600x1000 mm | áno |  |
| Teplotný rozsah v °C minimálne | -20 až +35 |  |
| Výkon kompresoru v kW/PS minimálne | 6,2/8,5 |  |
| Príkon v kW maximálne | 15 |  |
| Plocha výparníka v m² minimálne | 90 |  |
| Regulovateľná rýchlosť vzduchu 0 – 100 % | áno |  |
| Riadené počítačom s LCD displejom | áno |  |
| Po ukončení cyklu možnosť pečivo hneď piecť, bez ďalšieho kysnutia | áno |  |
| Uskladnenie pečiva a pečivo pripravené na pečenie po ukončení cyklu v hodinách minimálne | 36 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príslušenstvo** (ak relevantné) | Názov príslušenstva (**doplňte**) | Výrobca/ Typové označenie (**doplňte**) | Popis technických parametrov  (**doplňte**) | | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Rotačná pec - 1 ks** |  | Vnútorné aj vonkajšie prevedenie nerezové |  | .................,- |
| Celý varený skelet pece |  |
| Počet plechov na vozíku pri rozteč medzi plechmi minimálne 80 mm 20 ks |  |
| Rozmery plechu 580 x 980 mm |  |
| Servis a údržba pece z prednej časti |  |
| Dotykový ovládací panel s receptami |  |
| Rozmery pece v mm maximálne 1800x1900x2800 |  |
| Príkon pece maximálne 110 kW |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku** |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | | Cena v EUR bez DPH |
| Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa | |  |
| Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | |  |
| Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku | |  |
| Nastavenie logického celku (zariadenia) | nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| **Logický celok č. 7: Stop kysiareň – 1 ks rotačná pec** | **Základný stroj + Príslušenstvo** |  | 1 ks |  |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku** |  | 1 ks |  |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH** | | | |  |
| **DPH 20 %** | | | |  |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH** | | | |  |

**Poznámky :**

**Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

V ..........................., dňa............................. .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača